Dordrecht: definitie labels peilbuizen (metingen grondwaterstanden)
v1.0  J. van Eijnsbergen  05-10-2016

Van elke peilbuis worden de volgende gegevens gepubliceerd:
PEILBUISCODE,"STRAAT","HUISNUMMER","MEETNETTYPE","NAP_HOOGTE_MEETPUNT","MEETDATUM","GRONDWATERSTAND","WATERVOEREND_PAKKET","NAP_HOOGTE_MAAIVELD","ONDERGRENS","BOVENGRENS","DATUM_PLAATSING","DATUM_VERVALLEN","x_RD","y_RD","LONGITUDE","LATITUDE"

a)	PEILBUISCODE			nummer van de peilbuis
b)	STRAAT				Straatnaam
c)	HUISNUMMER 			Huisnummer
d)	MEETNETTYPE			soort meetnet  P (primair), S (secondair), T (tertiair), M (monitoring gebied maar is primair), A (Aansturing gemaal, D (Primair met Diver), Q (secundair, met diver), K (Kildepot), O (tijdelijk onderzoek), L (Lora meting)
e)	NAP_HOOGTE_MEETPUNT	NAP hoogte meetpunt in meters
f)	MEETDATUM			Meetdatum
g)	GRONDWATERSTAND		Grondwaterstand in meters tov NAP
h)	WATERVOEREND_PAKKET	Welk grondwaterpakket F (freatisch), 1 (1e watervoerend pakket), 2 (2e watervoerend pakket), O (oppervlaktewatermeting)
i)	NAP_HOOGTE_MAAIVELD	NAP hoogte maaiveld in meters
j)	ONDERGRENS			Ondergrens in meters tov NAP
k)	BOVENGRENS			Bovengrens in meters tov NAP
l)	DATUM_PLAATSING		Datum plaatsing
m)	DATUM_VERVALLEN		Datum vervallen (geen huidige data meer wel historisch)
n)	X_RD				X coördinaat, coordinaatsysteem : Rijksdriehoekstelsel 
o)	Y_RD				Y coördinaat, coordinaatsysteem : Rijksdriehoekstelsel 
p)	LONGITUDE			X coördinaat: Longitude
q)	LATITUDE			Y coördinaat: Latitude